Работа в режиме регистратора

Для перехода в режим регистратора нужно в меню «ФУНКЦИЯ» выбрать пункт «РЕГИСТРАТОР». После переход в режим регистратора на экране отображаются сигналы с выбранных входов, изменяющиеся во времени. В правом верхнем углу отображаются текущие настройки – масштаб по вертикали для обоих каналов и масштаб по времени. Масштаб по времени одинаковый для каждого канала.

Главное меню регистратора содержит пункты «ИСТОЧНИК», «ПРОСМОТР» и «ПУСК»(«СТОП»).

В меню ИСТОЧНИК можно выбрать источники, для которых будет производиться регистрация (запись) сигнала. После выбора источника