|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й уровень | 2-й уровень | 3-й уровень | Примечание |
| channel: | ?  1 / A  2 / B | Выбор текущего канала | |
| form: | ?  sine  saw+  saw-  triangle  meander  impulse  packet  free | Выбор формы сигнала для текущего канала :  - синус;  - нарастающая пила;  - спадающая пила;  - треугольник;  - меандр;  - импульс;  - пакеты импульсов;  - произвольный сигнал, выбранный ранее с флешки | |
| frequency: | ?  [300e-6;10e6]  [100e-6;10e6] | Установка частоты сигнала для текущего канала.  Для меандра и синусоиды минимальная частота – 300e-6Гц, для остальных сигналов – 100e-6Гц. | |
| amplitude: | ?  [0.00;10.00] | Установка амплитуды сигнала для текущего канала. | |
| offset: | ?  [-5.00;5.00] | Установка смещения сигнала для текущего канала. | |
| modestart: | ?  auto  hand | Установка режима запуска для текущего канала:  - автоматический;  - ручной. | |
| period: | ?  [10e-9;10e3] | Установка периода сигнала для текущего сигнала. | |
| packet: | ?  [10e-9;10e3] | Установка периода следования пакетов для пакетного режима. |
| duration: | ?  [10e-9;10e3] | Установка длительности сигнала для текущего сигнал. | |