**РЕГИСТРАТОР**

# Описание

В режиме регистратора осциллограф-мультиметр может регистрировать медленно изменяющиеся сигналы на входах 1 и 2, а также сигнал с датчика, подключённого к разъёму USB.

Меню РЕГИСТРАТОР обеспечивает возможность:

- включить/отключить отображение информации с датчика в режиме «ОСЦИЛЛОГРАФ»;

- выбрать источники для регистрации в произвольной комбинации;

- указать место для сохранения регистрамм – ОЗУ, флешка или PC;

- регистраммы получают название по времени начала записи;

- запись начинается по нажатию кнопки ПУСК/СТОП и оканчивается так же;

- после окончания записи (кнопка ПУСК/СТОП) регистрамму можно переименовать;

- после окончания записи регистраммы можно просматривать с измененем масштаба;

- в режиме просмотра есть курсоры для измерений;

- сохранённые регистраммы можно перемещать между ОЗУ, флешкой и PC.